Metallrahmen mit PET-Hochleistungsabsorber,

recycelbar mit Recyclinganteil,

Ökotex-Standard 100

mineralfaserfrei

Breitband - Schallabsorber Klasse A

Brandschutzklasse DIN EN B-s2 d0, entspricht B1

schwer entflammbar

emissionsfrei, frei von lungengängigen Fasern

Bezug abziehbar, waschbar

Produktion ISO-zertifiziert

600 x 1200 mm, 600 x 1800 mm, 60 x 2400 mm,

1200 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm

1200 x 2400 mm

Materialstärke je ca. 50 mm

Deckenmontage an Magneten geclipst mit Sicherung

alternativ an Kabeln abgependelt incl. Kabelsätzen mit

verpresstem Deckengewinde, höhenverstellbare Haken

Einseitig bezogen mit Akustikgewebe Twist,

alternativ Stoff Twist Melange,

alternativ Stoff Soul (Filz)

Nach Farbspektrum des Herstellers

(nichtzutreffendes bitte streichen)

Kontaktadresse:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221 – 168898-0