Schallabsorber Akustiksäule „Totem“

Abmessung ca. 1100 x 390 x 390 mm

ca. 2000 x 390 x 390 mm

Anbringung Stehend, mit Fuß aus gebürstetem Edelstahl

Oberflächen Bezogen mit Akustikgewebe Twist,

Twist Melange oder Soul (Filz)

Ausführung Breitband – Schallabsorber Klasse A

 mit Absorber von BASF

 Alle Materialien Schwer entflammbar

 Emissionsfrei, frei von lungengängigen Fasern

Farbe Nach Farbspektrum des jeweiligen Herstellers

(nichtzutreffendes bitte streichen)

Kontaktadresse:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221 – 168898-0