Abmessung 1196 x 296 mm, 120 x 60 mm, 120 x 120 mm,

120 x 180 mm, 120 x 240 mm

Materialstärke 50 mm

Anbringung Stellwand auf Stellfüßen einzeln, auf dem Boden stehend

Oberflächen Beidseitig bezogen mit Akustikgewebe Twist,

alternativ Stoff Twist Melange,

alternativ Stoff Soul (Filz)

Ausführung Metallrahmen mit 5 cm starkem Schallabsorber von BASF,

 faserfrei

Breitband - Schallabsorber Klasse C

 Brandschutzklasse DIN EN B-s2 d0, entspricht B1

 Schwer entflammbar

 Emissionsfrei, frei von lungengängigen Fasern

 Bezug mittels Reißverschluss abziehbar, waschbar

Farbe Nach Farbspektrum des Herstellers

Kontaktadresse Hersteller:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221 – 168898-0