Abmessung 599 x 1199 mm, 120 x 120 mm, 180 x 120 mm,

240 x 120 mm

Materialstärke ca. 50 mm

Anbringung Als Baffel: Deckenmontage senkrecht, an vertikalen Seilen abgependelt, 1,5m - Kabel inklusive

Rahmen Metallrahmen mit 5 cm starkem Schallabsorber von BASF,

faserfrei

Oberflächen Beidseitig bezogen mit Akustikgewebe Twist,

alternativ Stoff Twist Melange,

alternativ Stoff Soul (Filz)

Ausführung Breitband - Schallabsorber Klasse C

Brandschutzklasse DIN EN B-s2 d0, entspricht B1

Schwer entflammbar

Emissionsfrei, frei von lungengängigen Fasern

Bezug mittels Reißverschluss abziehbar, waschbar

Farbe Nach Farbspektrum des Herstellers

Kontaktadresse Hersteller:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221 – 168898-0