Abmessung ca. 380 x 380 x 380 mm

 ca. 400 x 400 x 400 mm

 ca. 500 x 500 x 500 mm

Anbringung Mit Schlaufe und Kabelset zum Aufhängen

Oberflächen Bezogen mit Akustikgewebe Twist, Twist Melange, Soul (Filz) oder Xtreme

Ausführung Breitband - Schallabsorber Klasse A

mit Absorber von BASF

 Brandschutzklasse DIN EN B-s2 d0, entspricht B1

 Schwer entflammbar

 Emissionsfrei, frei von lungengängigen Fasern

 Bezug mittels Reißverschluss abziehbar, waschbar

Farbe Nach Farbspektrum des Herstellers

 Nach RAL bei benebelten Produkten

(nichtzutreffendes bitte streichen)

Kontaktadresse Hersteller:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221- 168898-0