objectiv AluFrame© Druckereinhausung auf höhenverstellbaren Stellfüßen

3-seitig, bestehend aus 2 x T80 cm, 1 x B100 cm x H 135 cm

(ggfs. individuelle Maße)

Druckereinhausung aus 3 Metallrahmen - Doppel-Alurahmensystem geschlossenes Profil ohne Nut, innenliegend Hochleistungsabsorber mit Ökotex-Standard 100-Testat, Brandschutzklasse B1

Schallabsorptionsklasse A in 50mm Stärke

akustisch transparentes Textil objectiv TRX

bedruckt in akustisch transparentem, hochbrillantem Transferdruck (nicht Sublimationsdruck)

auf kundeneigenem, wechselbaren Motiv

Material Rahmen Aluminiumprofil silber eloxiert, EV 1

Farbe / Muster: nach Kundenwunsch beliebig

alle Seiten können individuell bedruckt werden

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Kontaktadresse Hersteller:

objectiv Raumakustik + Möbel, Waltherstr. 49-51, 51069 Köln

E-Mail: info@objectiv.de, Telefon: 0221 – 168898-0